\section{Module EEPROM Interne}
Montre les fonctions pour pouvoir travailler avec l'EEPROM Interne des PIC. 

\verb!include <eeprom.h> !
\subsection[{eeprom\_read}]{~\label{ID_READINTEEPROM}eeprom\_read}
Lit l'adresse \textbf{addr} dans l'EEprom interne du PIC

~ ~ ~ ~ BYTE eeprom\_read(BYTE addr);

\subsection[{eeprom\_write}]{\label{ID_WRITEINTEEPROM} eeprom\_write}
Écrit la donnée \textbf{data} à l'adresse \textbf{addr} dans l'EEprom interne du PIC

void eeprom\_write(BYTE data,BYTE addr);

\subsection{Exemple de Eeprom}
pour compiler vous avez besoin des commandes suivantes : 

\verb! Exemple de compilation : ./compila.sh ej_eeprom 16f877a !

ej\_eeprom.c
\verbatiminput{source/ej_eeprom.c}